|  |
| --- |
| **PRZEBUDOWA DROGI GMINEJ NR 160421C ŚWIĘTE - ŻOŁNOWO - KAJETANOWO - ETAP I****KOSZTORYS OFERTOWY** |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.****przedm.** | **Ilość** | **Cena****jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **Przygotowanie terenu pod budowę** |
| 1 d.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.990 |  |  |
| 2 d.1 | D-01.02.02 | Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywozem urobkupoza teren budowy | m2 | 495.000 |  |  |
| **Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę** |  |
| **2** | **Roboty związane z nawierzchnią jezdni** |
| 3 d.2 | D-04.04.00 | Profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej | m2 | 4851.000 |  |  |
| 4 d.2 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15cm | m2 | 4851.000 |  |  |
| 5 d.2 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4554.000 |  |  |
| 6 d.2 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboc i 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 4554.000 |  |  |
| 7 d.2 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 4455.000 |  |  |
| 8 d.2 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboc i 4 cm (warstwa śc ieralna) | m2 | 4455.000 |  |  |
| 9 d.2 | D-04.04.02analogia | Umocnione pobocze z kruszyw łamanych gr. 10 cm naszerokoc i 25 cm | m2 | 495.000 |  |  |
| 10 d.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 4.000 |  |  |
| 11 d.2 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 | szt. | 8.000 |  |  |
| **Razem dział: Roboty związane z nawierzchnią jezdni** |  |
| **3** | **Zjazdy** |
| 12 d.3 | D-01.02.02 | Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-IIna całej powierzchni zjazdów | m2 | 80.000 |  |  |
| 13 d.3 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm | m2 | 80.000 |  |  |
| 14 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 32.000 |  |  |
| 15 d.3 | D-05.03.05b | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 32.000 |  |  |
| 16 d.3 | D-04.03.01 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 32.000 |  |  |
| 17 d.3 | D-05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa śc ieralna) | m2 | 32.000 |  |  |
| **Razem dział: Zjazdy** |  |
|  | **WARTOŚĆ NETTO:** |  |
| **VAT 23%:** |  |
| **WARTOŚĆ BRUTTO:** |  |